附 件

农机数据采集方式

一、数据采集与对接

农机终端设备企业（统称：数据接入企业）应按照有关规定，做好设备数据对接、调试、数据调取工作。为确保农机管理系统的全面性和精准性，需对车辆及用户信息进行详尽的数据采集。其中用户基本信息以及车辆基本信息需通过API接口进行传输，定位数据则需通过MQTT传输协议进行传输。具体采集信息如下：

（一）用户基本信息：手机号、真实姓名、所属省市区县乡镇、详细居住地址。

（二）车辆基本信息：底盘（机架号）、车牌号、生产厂商、品牌、品类、型号、终端IMEI号、终端类型。通过API接口传输。

（三）定位数据：经纬度、海拔、速度、方位角、卫星连接数。

用户信息、车辆信息、定位信息等应尽可能完整，确保数据的准确性和可追溯性，具体采集字段及格式需与平台厂家技术人员进行详细咨询，确保数据格式与河南农机云平台数据对接协议一致。

二、数据上传对接要求

数据接入企业请按照如下要求，及时将采集数据对接上传到河南农机云平台，确保数据及时性、准确性、全面性。终端设备厂家与平台技术支撑单位应按照数据对接协议要求规范数据对接流程，所有终端设备在推送数据前，需在河南农机云平台接口完成终端注册，确保设备号的唯一性和合法性。具体要求如下：

（一）实时推送：终端设备的定位数据需实时推送。

（二）时间间隔：定位数据传输间隔应低于30秒。

（三）数据补传：上传失败的数据应具有数据补传功能。

三、其他要求

请各数据接入企业于4月30日前将数据接入、存在问题或建议意见的有关情况，发省农机农垦发展中心邮箱。

省农机农垦发展中心联系人：赵华威

联系电话：0371-65918375

邮箱：hnnjxxhc@126.com

平台技术人员：丁亚鹏

联系电话： 18039960821